

 **Российская Федерация ПРОЕКТ**

**Новгородская область Боровичский район**

**Совет депутатов Железковского**

**сельского поселения**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **00.08.2024** | № |  **000** |

д. Железково

О внесении изменений в нормативы градостроительного проектировании Железковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 19 октября 2023 года № Пр-2466, Уставом Железковского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области,

 **Совет депутатов Железковского сельского поселения**

 **РЕШИЛ**:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Нормативы градостроительного проектирования Железковского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Железковского сельского поселения от 22.11.2017 № 102 (в ред. от 31.08.2022 № 102).

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Железковского сельского поселения.

**Председатель Совета депутатов Т. А. Долотова**

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

Железковского сельского поселения

от 00.08.2024 № 000

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Нормативы градостроительного проектирования**

**Железковского сельского поселения**

**В разделе «2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон»:**

1. Пункт 2.3 **«Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка»**  изложить в новой редакции:

**«2.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Норма обеспе-ченно-сти | Единица измерения | Размер земельно-го участка | При-мечание | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| единица измере-ния | величи- на | единица измере- ния | величина |
| Помещения для физкуль-турно-оздоро-вительных занятий в микрорайоне | **70-80** | м2 общей площади на 1000 человек  | В соответ-ствии с техничес-кими рег-ламентами |  | м2 общей площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| Спортивные залы общего пользования | **60-80** | м2 площади пола на 1000 человек  | В соответ-ствии с техничес-кими рег-ламентами |  | м2 общей площади на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| Крытые бассейны общего пользования | **20-25** | м2 зеркала воды на 1000 человек  | В соответ-ствии с техничес-кими рег-ламентами |  | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 | м | 1500 |

Примечания:

1. В климатическом подрайоне IД размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50%.

2. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.»

 2. Пункт 2.15 **«Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка»** изложить в новой редакции:

 **2.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земель-ного участка | Приме-чание | Расчет-ные по-казатели мини-мально допусти-мого уровня обеспе-ченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимо-го уровня территори-альной до-ступности объектов |
| Отделения и филиалы сберегательно-го банка Российской Федерации  | **1** | количество операц. мест (окон) на 1-2 тысяч человек  | **При кол. операционных касс, га на объект:****3 кассы – 0,05 га****20 касс – 0,4 га** |  | В совокуп ности не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспорт-ная доступ-ность от ад-министративных центров поселений - не более 45 мин. |
| Отделение связи | **1** | 1 объект на 0,5-10 тысяч человек  | **Для населенного пункта численностью:****0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га;****2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га.** |  | В совокуп ности не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспорт-ная доступ-ность от ад-министративных центров поселений - не более 45 мин. |
| Организации и учреждения управления | В соответ-ствии с техничес-кими рег-ламента-ми | объект | **Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3**  | Боль-шая пло-щадь принимается для объек-тов мень-шей этажности | В совокуп ности не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспорт-ная доступ-ность от ад-министративных центров поселений- не более 45 мин. |